中国首个卫星用200毫米离子电推进系统完成试验_全媒体 - 全网资讯,独特见解

- 首页
- 国内
- 国际
- 军事
- 财经
- 房产
- 民生
- 科技
- 社会
- 教育
- 地方
- 体育
- 汽车
- 旅游
- 文化
- 娱乐

QQ空间 微博地址 站长邮箱 设为首页 加入收藏
业内 报告 产品

## 中国首个卫星用200毫米离子电推进系统完成试验

产品 时间：2015-01-14 21:09 点击：
次 作者：admin
[导读]近日，由中国航天科技集团公司五院510所自主研制的中国首个卫星用200毫米离子电推进系统（LIPS-200）地面寿命及可靠性试验累计工作时间达到6000小时，开关机3000次，具备确保卫星在轨可靠运行15年的能力，这标志着我国自主研制的电推进系统达到国际先进水平，将全面迈

近日，由中国航天科技集团公司五院510所自主研制的中国首个卫星用200毫米离子电推进系统（LIPS-200）地面寿命及可靠性试验累计工作时间达到6000小时，开关机3000次，具备确保卫星在轨可靠运行15年的能力，这标志着我国自主研制的电推进系统达到国际先进水平，将全面迈入工程应用阶段，能够满足我国通信卫星系列平台、高轨遥感平台以及深空探测器的发展需求。

# 中国首个卫星用200毫米离子电推进系统完成试验

军事要闻 中国航天报[微博] 2015-01-14 14:32
我要分享
395

所谓电推进，就是用电能取代化学能作为卫星的主要动力来源的一种推进技术。其基本原理是通过把外部电能转化为推进剂喷射动能，从而产生推力的一种反作用式推力系统。电推进技术作为目前最先进的空间推进技术，与传统的化学推进相比，具有大幅减少推进剂、操控更灵活、定位更精准等优势，航天器采用电推进系统能够极大地提高有效载荷比，节约卫星发射成本，延长卫星在轨工作寿命。

510所是国内最早开展电推进技术研究的单位，早在1974年就开始研制离子电推进系统，1986年成功研制了80毫米汞离子电推进系统，并于1987年获得了国家科技进步一等奖，在当时达到了国际领先水平，1988年至1993年期间成功研制了90毫米氙离子电推进系统。

“十五”以来，国家加大了科技创新投入，510所积极争取国家项目立项，在获得集团公司和五院创新基金支持的同时加大自主投入力度，加快技术成果应用，先后研制成功LIPS-200试验样机、工程样机和飞行验证产品，成功突破了200毫米离子电推进系统及各单机的关键技术，使之成为具备在轨应用条件的成熟工程产品，具备批量化生产能力。在此基础上开发了LIPS-200+、LIPS-100、LIPS-300离子电推进系统及系列霍尔电推进系统产品。

据介绍，LIPS-200+电推进系统充分继承了LIPS-200的成熟技术，并在推力、比冲、效率等方面都有了较大提升，属于千瓦量级的离子推力器，适用于东四E平台15年期间的南北位置保持、小行星探测主推进等领域。

LIPS-100、LIPS-300是为功率不同的卫星量身打造的，能够满足相应卫星的轨道转移、位置保持、高精度轨道维持和无拖曳飞行以及编队飞行卫星星座轨道维持等需求。

针对未来我国新型通信卫星平台的发展要求，510所科研人员将践行“创新驱动”理念，不断研发电推进技术新品，为我国新型通信系列卫星平台应用离子电推进系统提供坚实的保证，推动我国航天推进系统研制水平再上新台阶。

责任编辑：全媒体小编

- 上一篇：没有了
- 下一篇：没有了

### 相关阅读

### 频道精选

中国首个卫星用200毫米离子电推

### 精彩评论

扫一扫 更健康